**四川省矿产资源开发利用方案信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 四川省米易县湾丘水泥用石灰岩矿 | 公示号 | 2024年1号 |
| 采矿权登记类别 | 变更 |
| 编制单位 | 四川中源建设工程设计有限公司 | 矿区范围核准证文件及文号 | 采矿许可证，证号：C5104002022127150154478 |
| 建设规模 | 200万吨/年 | 服务年限 | 30.4年 | 开发利用方案审查文号 | 川矿评开〔2024〕17号 |
| 总投资额 | 13713.42万元 | 资源储量 | 保有资源储量（占用） | 矿石量：7883.4万吨 |
| 开采方式 | 露天开采 | 金属量：/ |
| 开拓系统 | 公路开拓、汽车运输 | 设计利用量 | 矿石量：6078.9万吨 |
| 开采顺序 | 自上而下 | 设计利用率（%） | 77.11 |
| 可采量 | 矿石量：5775.0万吨 |
| 采矿方法 | 中深孔爆破落矿，挖掘机铲矿 | 三率指标 | 采矿回采率（%） | 矿块（采区）：95 |
| 选矿方法 | / | 矿山（井）：95 |
| 产品方案 | 水泥用石灰岩原矿 | 非煤：选矿回收率（%） | / |
| 煤：原煤入选（%） | / |
| 综合利用 | 废石部分综合利用 | 综合利用率（%） | 70% |
| 拟申请采矿权拐点坐标（2000国家大地坐标系） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拐点编号 | X | Y |
| 1 | 3001579.50 | 34517984.67 |
| 2 | 3001579.50 | 34518357.49  |
| 3 | 3000999.98 | 34518701.87 |
| 4 | 3000678.67 | 34518665.15 |
| 5 | 3000535.13 | 34518399.28 |
| 6 | 3000512.29 | 34518047.93 |
| 7 | 2999802.79 | 34518021.62 |
| 8 | 2999220.81 | 34517874.36 |
| 9 | 2999330.14 | 34517417.46 |
| 10 | 3000058.20 | 34517409.89 |
| 11 | 3000564.15 | 34517783.63 |
| 面积：1.3897Km2，开采标高：+1353m~+1950m |

 |
| 编制单位对编制质量的承诺 |  我们根据相关地质资料，结合矿山实际情况，根据国家有关规范和文件，进行了《四川省米易县湾丘水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》的编制工作。此方案符合国家有关对开发利用方案的要求，能够达到指导企业对攀枝花瑞达水泥有限公司米易县湾丘水泥用石灰岩矿矿区范围内的矿产资源进行综合开发利用。本公司对此开发利用方案的编制负责。 2024年 月 日 |
| 采矿权人按矿产资源开发利用方案开采的承诺 |  严格按照编制单位编制的开发利用方案要求进行矿产资源开发利用工作。  联系人：黄卫 电话：18080786087 2024年 月 日 |